**Лесной огнетушитель «САРМАТ» или эквивалент**

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Ранцевый огнетушитель САРМАТ или эквивалент | Представляет собой ручное средство для тушения низовых пожаров водными растворами неагрессивных химикатов. | наличие | шт. | (указать нужное количество) |
| Расчетная производительность, л/мин | не менее 2,25 |
| Длина компактной струи, м | не менее 8,5 |
| Длина распыленной струи, м | не менее 3,5 |
| Емкость мешка, л | не менее 18 |
| Конструктивная масса в сборе, кг | не более 2,35 |
| Габаритные размеры, мм | не более 520х420х220 |
| Гарантийный срок эксплуатации ранца противопожарного с даты продажи, мес. | не менее 12 |
| Сертификат соответствия ранца противопожарного требованиям пожарной безопасности | при поставке |